## Задание на электроснабжение

Предусмотреть электроснабжение электроприемников:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроприемник | Uн, B | Обозначение | Кол-во | Категория электроснаб-жения | Потребляемая мощность | Примеч. |
| Источник бесперебойного питания | 1 ~ 50 Гц, 220B | G1 | 1 | I | 120 ВА | Пост охраны 1 этаж |

Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем типа не менее нгFRLS

Размещение оборудования уточнить при монтаже.